Доклад Государственной инспекции труда в Челябинской области на заседании
областной межведомственной комиссии по охране труда 21.09.2023 г.

 В целях подготовки вопросов «О ситуации с травматизмом при выполнении работ в канализационных колодцах и мерах по обеспечению безопасности при работах в ограниченных и замкнутых пространствах, в том числе при проведении работ по проверке готовности системы ЖКХ к отопительному сезону в хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований Челябинской области» и «О соблюдении работодателями Челябинской области государственных нормативных требований по охране труда при организации и проведении работ на высоте, в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 16.11. 2020 г. № 782н» сообщаем следующее:

 Государственной инспекцией труда в Челябинской области во исполнение требований Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с приказом руководителя Федеральной службы по труду и занятости от 05.12.2016г. №494 проведён анализ состояния и причин производственного травматизма по несчастным случаям, происшедшим в 2022-2023 г.г.

**Несчастные случаи, происшедшие при выполнении работ в ограниченных и замкнутых пространствах, включая объекты водоснабжения и канализации:**

 Ежегодно отмечается высокий уровень производственного травматизма при выполнении работ в ограниченных и замкнутых пространствах, в том числе на объектах водоснабжения и канализации.

 По данным Роструда в 2022 году в субъектах Российской Федерации произошло 15 групповых несчастных случаев, в результате которых погибло **38** и пострадало **15** человек. Из них два групповых случая зафиксированы в Челябинской области. В 2023 году зафиксирован **1** смертельный случай.

 В 2022 году произошло 3 несчастных случая при выполнении работ в ограниченных и замкнутых пространствах, включая объекты водоснабжения и канализации (за 8 месяцев 2023 года зарегистрирован 1 несчастный случай на производстве):

 -13.04.2022 года с работниками ООО «Аквамарин» г. Челябинска, при очистке канализационного коллектора на ООО Родниковский свинокомплекс» 2 работника получили смертельные травмы в результате отравления газом;

 -11.08.2022 года 3 работника ООО «Управление недвижимостью» г. Челябинска, при работе в канализационном коллекторе ТРК «Родник» получили травмы несовместимые с жизнью в результате отравления газом и утопления;

 -20.08.2022 года работник ООО «Чайка» г. Челябинска, при работе в колодце на территории ДОЛ «Чайка» погиб в результате отравления газом.

 В 2023 году произошел смертельный несчастный случай с работником ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» при измерении уровня воды в водозаборной скважине (колодце). Смерть наступила от асфиксии, развившейся в результате нахождения в месте с низким содержанием кислорода. Данный работник был допущен к самостоятельной работе без обучения по охране труда при выполнении работ в ограниченных и замкнутых пространствах, без обеспечения СИЗОД и газоанализатором.

**Основными причинами несчастных случаев при работах ограниченных и замкнутых пространствах, являются:**

* неприменение работниками средств индивидуальной защиты, в том числе вследствие необеспеченности ими работодателем;
* недостаточный контроль со стороны руководителей за ходом выполнения работ;
* неудовлетворительная организация производства работ, выражающаяся в несоблюдении требований Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утверждённых постановлением Минтруда России от 15.12.2020 г. 902н и Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утверждённых приказом Минтруда России от 29.10.2020 г. № 758н.

**Несчастные случаи, происшедшие в результате падения работника при разности уровней высот и на глубину.**

 Необходимо отметить высокий уровень травматизма в результате падения работников при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и др.) и на глубину (в шахты, ямы, рытвины и др.).

 Наибольшее количество таких несчастных случаев происходит в сфере строительства, на обрабатывающих производствах при добыче полезных ископаемых, при транспортировке и хранении продукции.

 В 2022 году произошло 55 несчастных случая, происшедшие в результате падения работника при разности уровней высот и на глубину (за 8 месяцев 2023 года 22 несчастных случаев - 21 тяжёлый и 1 со смертельным исходом).

**Примеры:**

 -01.05.2023 года работница ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» при осмотре и контроле замеров металлических листов на участке листоотделки стана 5000, упала в незакрытый проём на отметку – 4000 мм, в результате чего получила тяжёлую травму;

 -18.04.2023 года работник АО «Прокатмонтаж» (г. Магнитогорск) на проходной галерее склада почувствовал себя плохо, навалился на защитное ограждение галереи, упал с него с высоты 19 метров, получив при этом травмы несовместимые с жизнью.

 В мае 2023 произошел смертельный несчастный случай с работником СНТ «Лесная поляна». При установке электросчетчика на опору работник упал с приставной лестницы с высоты 5 метров. Данный работник был допущен к работе без проведения обучения по охране труда, без проведения стажировки.

**Основными причинами, приведшими к несчастным случаям, явилось:**

 -неудовлетворительная организация производства работ (не обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования);

 -допуск к самостоятельной работе без соответствующего обучения;

 -допуск к работе без средств индивидуальной защиты;

 -нарушение требований Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 г. № 782н;

 -конструктивные недостатки и недостаточная надежность технологического оборудования, ограждений, стационарных лестниц, а также вспомогательного оборудования (стремянок, подмостей, приставных и переносных лестниц и других);

 -неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории, полов в зданиях и помещениях и лестничных маршей, строительных конструкций, кровли и сооружений, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

 -необеспечение контроля со стороны руководителей и иных должностных лиц работодателя за ходом выполнения работ;

 -неприменение работником средств индивидуальной защиты;

 -нарушение порядка допуска к работам с повышенной опасностью.